|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | KM | KM max | Tankung | Bemerkung |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Reifenluftdruck vorne: 2,0 bar, Reifenluftdruck hinten: 2,2 bar, mit Sozius: 2,5 bar

Tankinhalt: 6,0 Liter

Motorölsorte: SAE 10 W 40

Getriebeölsorte: SAE 80, SAE 75W90

Zündkerze: NGK CR7HSA

Scheinwerferglühlampe: 12 V 35/35W HS1 (Abbl.); 12 V 35W H1 (Fern)

Rücklicht-/Bremslichtglühlampe: 12 V 21/5 W

Blinkerglühlampen: 12 V 10 W

Standlichtglühlampe: 12 V 3 W Glassockel